**权利要求书**

 1.一种氯镁水泥复合发泡保温板外墙外保温系统，其特征在于，包括以基层墙体为底的由里而外的下列结构层：界面层、找平层、粘接砂浆层、氯镁水泥复合发泡保温板、抹面层和饰面层，所述的界面层、找平层、粘接砂浆层、氯镁水泥复合发泡保温板和抹面层通过锚固件锚固于基层墙体上。

 2.根据权利要求1所述的氯镁水泥复合发泡保温板外墙外保温系统，其特征在于，所述的抹面层包括抹面砂浆和内嵌于抹面砂浆的网格布。

 3.根据权利要求1所述的氯镁水泥复合发泡保温板外墙外保温系统，其特征在于，所述的饰面层为干挂饰面层，包括石材和幕墙龙骨。

 4.根据权利要求1所述的氯镁水泥复合发泡保温板外墙外保温系统，其特征在于，所述的饰面层为干挂饰面层，包括铝塑板和幕墙龙骨。

 5.根据权利要求1所述的氯镁水泥复合发泡保温板外墙外保温系统，其特征在于，所述的氯镁水泥复合发泡保温板的厚度为30~70mm。